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一、产品简介  About RC300
1.1  产品概况  Profile
	产品名称
	4G充电款定位器（大容量版）

	产品型号
	YG-RC300



YG-RC300 是一款大容量4G充电款车载北斗定位终端，内置3000mAh高容量锂离子电池.RC系列
3000mAh/6000/10000mah高容量锂离子电池。支持多系统定位，同时支持WiFi、LBS基站及AGNSS辅助定位。设备配备6颗状态指示灯（GNSS/CEL + 4档电量），实时显示定位状态、信号强度及电池电量，操作直观便捷。适用于车辆防盗、车队管理、资产追踪等多种应用场景。
	★  核心亮点  Features



[bookmark: _GoBack]超低功耗设计（行业最低功耗）
IP67防水
蓝牙/气压/温湿度 功能可选
6颗LED指示灯：实时显示定位/信号/电量（4档）状态
内置3000mAh大容量电池，全新电池待机时间可达约120天
高精度多系统卫星信号   定位精度 < 10米
4G Cat.1全网通通讯，支持UDP/TCP协议（协议功能可定制）
WiFi + 基站辅助定位，无卫星信号时自动切换
光感防拆卸报警 + 震动报警，多重安全防护
TYPE-C充电接口，充电便捷
可选配  工业级 N52 钕铁硼永磁阵列
尺寸小巧：46 × 76.5 × 19.5 mm
1.2  产品图片  Photo 
[image: ]
图1-1  YG-RC300 产品正面
 [image: ]
图1-2  YG-RC300 产品角度示意图
[image: ]
图1-3  YG-RC300 产品背面

1.3  产品包装清单  Packing List
注：出厂标配为主机+包装盒，强磁与魔术贴为选配配件，如需增加选配需额外支付费用，若有特殊要求请提前与相关人员沟通。
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	YG-RC300主机
	1
	台
	标配

	2
	T-C充电线
	1
	条
	标配

	3
	包装盒
	1
	套
	标配（1台/盒装）

	4
	强磁
	1
	套
	选配

	5
	魔术贴
	1
	张
	选配（强磁默认不配）



二、整机参数描述  Specification
	项目 Item
	规格参数 Specification
	项目 Item
	规格参数 Specification

	通讯模块
	ML120H
（华为海思芯片Hi2131 Cat.1 bis）
	工作电压
	DC 3.7V
（允许范围 3.4V～4.2V）

	4G Cat.1频段
	FDD LTE: B1/B3/B5/B8
TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41
	工作电流
	15~100 mA @ 3.7V

	通讯方式
	UDP/TCP（根据通讯协议而定）
	休眠电流
	<500 μA（保持平台交互）

	
	
	       关机电流
	< 1 uA

	定位芯片
	CC1161W
	工作温度
	−25℃ ～ +80℃

	定位精度
	 < 10米（受地形、天气等因素影响）
	功能
	蓝牙/温湿度/气压  选配

	定位方式
	多模卫星定位 + WiFi + 基站辅助定位
	天线
	内置多模陶瓷天线
内置4G通讯四频天线

	频点

	BDS: B1I 、B1C* GPS: L1C/A、L1C* 
GLONASS: G1   Galileo: E1B/C 
QZSS: L1C/A
	充电接口
	TYPE-C USB

	定位时间
	冷启动  26S（@-130dBm）
	灵敏度
	冷启动(dBm) -149dBm@GNSS

	
	热启动  1S（@-130dBm）
	
	跟踪(dBm) -165dBm@GNSS

	
	重捕获2S（@-130dBm）
	
	重捕获(dBm) -159dBm@GNSS

	电池容量
	3000mAh（内置锂离子电池）
	防拆卸方式
	光感防拆卸报警

	
	
	
	多轴算法

	电池续航
	全新电池待机约120天
	SIM卡类型
	Nano SIM卡/ESIM

	开机/关机
	长按3秒开机，长按5秒关机
开机指示灯亮20秒，短按1秒重新点亮
	充电接口
	TYPE-C USB

	LED指示灯
	6颗：CEL灯（红）/GNSS灯（蓝）/ 电量灯（红）×4
	产品尺寸
	46 × 76.5 × 19.5 mm


三、主要功能介绍  Main Functions
	功能
Function
	功能说明
Detail
	参数设置
Parameter Settings

	运动模式
（模式0）
	震动唤醒，默认间隔30秒发送位置数据；休眠后只发送心跳数据以维持与服务器的连接；支持收发短信。
	支持平台、APP、短信、
设备串口设置

	定时模式
（模式1）
	按照用户设置的时间间隔定时上报位置数据，与服务器维持长连接；支持收发短信。
	支持平台、APP、短信、
设备串口设置

	省电模式
（模式2）
	按照设置的时间间隔定时上报位置数据，发送完毕后进入飞行模式；飞行模式期间不支持收发短信，断开与服务器的连接。
	支持平台、APP、短信、
设备串口设置

	GNSS+WiFi
+基站定位
	当GNSS卫星无法定位时，自动启用WiFi或基站辅助定位，确保定位连续性。
	支持平台、APP设置
（默认关闭WiFi和基站）

	校时
	设备内置RTC时钟，上电后自动与服务器同步校时。
	设备自动校时

	防拆报警
	设备自动检测环境光度变化，当检测到由暗到亮的突变时，立即向平台上报拆除报警。
	可控制开关
（程序默认关闭）

	震动报警
	设备休眠后如检测到震动，自动唤醒并向平台上报震动报警信息。
	可控制开关
（程序默认关闭）

	电量显示
	4颗LED灯实时显示电池剩余电量：
100%（四格全亮）/ 75%（三格）/ 50%（两格）/ 25%（一格）
低于25%时建议及时充电。
	自动显示，无需设置



四、产品安装操作流程  Installation Procedure
4.1  设备安装  Installation
1、检查设备
　　查看设备外观是否完好，相关配件是否齐全。
2、安装SIM卡
　　打开设备外壳，将Nano SIM卡正确放入卡座。请勿用力过度以免损坏卡座，且不要在设备通电状态下进行插拔操作。请确保SIM卡已开通上网及短信功能。
3、设备开机
　　长按开机键3秒，设备开机，指示灯亮20秒后自动熄灭；短按1秒按键可重新点亮指示灯，查看GNSS卫星/信号/电量状态。确认通讯灯（红灯）常亮、GNSS灯（蓝灯）常亮后，方可将设备安装到车辆上。
4、车辆安装
　　选择合适的位置固定设备（详见4.3节建议安装位置），确保设备定位天线面朝向天空，上方无金属遮挡。
4.2  终端安装位置注意事项  Notice
1、尽量选择隐藏式安装，防止被恶意拆除；
2、固定好安装位置，终端不能悬空安装在长期振动较大位置，建议使用强力双面胶粘贴或使用强磁及其他固定方式；
3、选择干燥的位置，确保终端不易进水；要注意远离空调出风口，防止温差变化时有冷凝水积聚在终端内部，严重影响产品使用寿命；
4、避免与发射源放在一起，如车内影音、倒车雷达和对讲机等电子设备，防止信号干扰；
5、设备内置LTE通讯天线及GNSS卫星天线，安装时应确保天线接收面向上（朝向天空），且上方无金属物遮挡，否则可能会削弱天线信号，造成设备工作异常；
6、设备带光感元件的一面，安装所在位置不能有强光照射，否则终端会产生误判拆除报警。
4.3  建议安装位置  Advice
推荐将设备安装于以下隐蔽位置：
1、前挡风玻璃下方装饰板内隐藏处；
2、前仪表盘（表皮为非金属材质）周围隐蔽处；
3、后挡风玻璃下方饰板下；
4、后备箱。
五、故障排除  Troubleshooting
5.1  指示灯状态  Light Status
设备配备6颗LED指示灯，各灯状态及含义如下：
	指示灯
	状态
	说明

	CEL灯（红）
	常灭
	进入休眠模式或未开机

	CEL灯（红）
	慢闪（1次/秒）
	通讯有信号，但未上线

	CEL灯（红）
	常亮
	终端已正常连接服务器

	GNSS灯（蓝）
	常灭
	进入休眠模式或未开机

	GNSS灯（蓝）
	慢闪（1次/秒）
	搜索卫星信号中，未有效定位

	GNSS灯（蓝）
	常亮
	终端定位正常

	电量红灯×4
	四格全亮
	电量 75%～100%

	电量红灯×4
	三格亮
	电量 50%～75%

	电量红灯×4
	两格亮
	电量 25%～50%

	电量红灯×4
	一格亮
	电量 < 25%，请及时充电

	电量红灯×4
	闪烁
	充电中

	电量红灯×4
	熄灭
	充电完成


5.2  常见问题  FAQ
	常见问题
	故障描述
	解决方案

	定位信号不好
	在高楼下方、地下室等信号不良区域，无法有效接收卫星信号
	将设备移至信号良好的开阔区域使用

	无法开机
	设备电量过低
	连接充电器充电一段时间后再开机

	无法连接网络
	SIM卡未正确安装
	检测SIM卡方向，重新正确安装

	无法连接网络
	SIM卡金属面有污物
	用干净的布或橡皮擦拭金属接触面

	无法连接网络
	SIM卡损坏或已失效
	更换有效SIM卡，或联系运营商

	无法连接网络
	超出GSM服务覆盖区域
	将车辆移至运营商网络覆盖区域内

	无法连接网络
	信号微弱
	移至信号较强的区域后重试

	查不到定位信息
	SIM卡未开通GPRS数据业务
	联系运营商开通GPRS数据业务

	查不到定位信息
	SIM卡欠费
	为SIM卡充值缴费

	修改参数无响应
	短信指令格式错误
	查阅协议文档，确认指令格式正确后重新发送

	修改参数无响应
	设备未正常联网或SIM卡未开通短信功能
	确认设备已上线，且SIM卡已开通短信功能


5.3  注意事项  Notice
1、电子类产品请注意防水，本设备不具备深度防水能力，请勿长时间浸泡或淋雨；
2、设备的供电电压范围为直流3.4V～4.2V，推荐工作电压为4.0V。安装时应先确认用户的电源系统电压是否在此范围内，超过终端最大耐压值会导致终端永久性损坏；
3、当环境温度超过终端正常工作温度范围（−25℃～+80℃）时，建议暂时断电；
4、当车辆处于地下停车场、隧道或封闭车库时，将会影响定位信号，并可能出现通讯网络信号盲区导致设备暂时无法监控；当车辆驶出以上区域后，设备将自动恢复正常工作；
5、遇到异常情况请不要自行拆机修理。因连接非原装附件或擅自拔掉各部件之间的连接造成的损坏，厂商不承担任何责任。
六、保修服务  Warranty Service
感谢您选择深圳源谷科技有限公司的产品。为保障您的合法权益，请仔细阅读以下保修条款：
	1
	本产品自安装之日起，享受一年免费保修服务。保修期内属于非人为因素或产品质量造成的设备损坏，请及时与代理商联系，我们将免费维修或更换。

	2
	对客户私自拆动设备或因不可抗力（如洪水、车辆事故等）造成的损坏，不予免费维修。

	3
	保修服务只适用于本IMEI号对应的设备。若产品IMEI号标签被撕去或模糊不清，将按有偿维修处理。

	4
	保修期满后，由于正常使用造成的产品损坏或故障，需要收取维修材料成本费，人工费视具体情况减免。

	5
	免费为客户提供产品的购买咨询、使用指导、安装建议及技术售后服务。



深圳源谷科技有限公司
Shenzhen Yuangu Technology Co., Ltd.
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